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FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE 1 VANTAIL
Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur bleu impliquent un choix de votre part, les parties vertes sont des conseils
Fourniture et mise en œuvre d’un ouvrant à la française vitré en aluminium à 1 vantail de type ALUPROTEC SVF. 

L’ensemble sera de degré (pare-flamme (E / EW) / coupe-feu EI) …………………heure……….

Constitution : Les éléments d’ossature ALUPROTEC série 85, 97, MB78, sont en profilés d’alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, et remplissage composite. Leurs épaisseurs varient de 85, 78 ou 97mm. L’assemblage sera effectué par sertissage collage.

Configuration de pose : Pose entre voiles béton ou cloisons légères avec jeux périphérique de 5 à 25 mm et bourrage de laine minérale.

Remplissages :

E30, E60, EI30, EI60 : Simple vitrage intérieure ou extérieure

E30, E60, EI30, EI60 : Double vitrage intérieure ou extérieure

EI30, EI60 : Triple vitrage intérieure ou extérieure

Les vitrages peuvent être remplacé par un remplissage tôlé 2 faces acier / aluminium ou d’un vitrage laqué, emmaillé, miroir….

Acoustique demandé : Rw (C; Ctr)  ….. (-…; -…) [dB]

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

La pose d’un film décoratif sur tout ou partie du vitrage est possible.

Equipements :
· 2 paumelles à clamer ou en applique (aluminium avec des fixations cachées).

· Pions anti-dégondage en inox.
· Serrure 1 ou 2 points
· 1 simple béquille inox ou carré pompier

Dimensions :

Largeur de passage libre :


mm

Hauteur de passage libre :


mm

Finition : aluminium (anodisés / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé / Alu poli / imitation bois).
Procès-Verbaux :
Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

Options :

· Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d’implantation de l’OF (avec imposte, allège et / ou parties latérales fixes).
· Contact de position 
Localisations : 
……………
Les fiches produits, notices de pose, ainsi que les plans PDF / DWG et BIM sont disponible en téléchargement sur notre site internet 

https://www.svf-france.com/tous-nos-produits-menuiserie-coupe-feu-vitree
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