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	Descriptif pour CCTP
	



PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE 1 & 2 VANTAUX
Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur bleu impliquent un choix de votre part, les parties vertes sont des conseils
Fourniture et mise en œuvre d’une porte automatique coulissante vitré en aluminium de type ALUPROTEC SVF.

L’ensemble sera de degré (pare-flamme (E / EW) / coupe-feu EI) …………………heure……….

Constitution : Les éléments d’ossature ALUPROTEC série 85, 97 sont en profilés d’alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, et remplissage composite. L’assemblage sera effectué par sertissage collage.

Configuration de pose : Pose en applique sur voiles béton ou cloisons légères renforcées et intégration dans une cloison vitrée.

Remplissages :

E30, EI30, EI60 : Simple vitrage intérieure / extérieure

E30, EI30, EI60 : Double vitrage intérieure ou extérieure
Les vitrages peuvent être remplacé par un remplissage tôlé 2 faces acier / aluminium ou d’un vitrage laqué, emmaillé, miroir….

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

La pose d’un film décoratif sur tout ou partie du vitrage est possible s’il est installé coté feu.

Equipements :
· Automate IMOTION 2401 Fire de chez LACROIX.

· Panneau de commande avec 5 modes d’opération
· 2 détections de présences, type rideau de sécurité positive
Dimensions :

Largeur de passage libre :


mm

Hauteur de passage libre :


mm

Finition : aluminium (thermolaqué teinte Ral ou spéciale).
Procès-Verbaux :
Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

La gamme ALUPROTEC est complétée par des procès-verbaux DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) suivant la norme NFS 61-937 ainsi que par la marque NF obligatoire dans certains cas.
Options :

· Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d’implantation de la porte automatique coulissante (avec parties latérales fixes). 
· Localisations : 
· ……………
· Les fiches produits, notices de pose, ainsi que les plans PDF / DWG et BIM sont disponible en téléchargement sur notre site internet 

· https://www.svf-france.com/tous-nos-produits-menuiserie-coupe-feu-vitree
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