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BLOC-PORTE 2 VANTAUX
Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur bleu impliquent un choix de votre part, les parties vertes sont des conseils
Fourniture et mise en œuvre d’une porte vitrée en aluminium de type ALUPROTEC SVF.

L’ensemble sera de degré (pare-flamme (E / EW) / coupe-feu EI) …………………heure……….

Constitution : Les éléments d’ossature ALUPROTEC série 85, 97, MB78, sont en profilés d’alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, et remplissage composite. Les éléments d’ossature ALUPROTEC série MB45 sont en profilés d’alliage aluminium, sans rupture de ponts thermiques, avec remplissage composite. Leurs épaisseurs varient de 45, 85, 78 ou 97mm. L’assemblage sera effectué par sertissage collage.

Configuration de pose : Pose entre voiles béton ou cloisons légères avec jeux périphérique de 5 à 25 mm et bourrage de laine minérale.

Remplissages :

E30, E60, EI30, EI60, EI90, : Simple vitrage intérieure ou extérieure

E30, E60, EI30, EI60 : Double vitrage intérieure ou extérieure

EI30, EI60 : Triple vitrage intérieure ou extérieure

Les vitrages peuvent être remplacé par un remplissage tôlé 2 faces acier / aluminium ou d’un vitrage laqué, emmaillé, miroir….

Acoustique demandé : Rw (C; Ctr)  ….. (-…; -…) [dB]

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

La pose d’un film décoratif sur tout ou partie du vitrage est possible s’il est installé coté feu.

Equipements standards :
· 6 paumelles à clamer ou en applique (aluminium avec des fixations cachées).

· Pions anti-dégondage en inox.
· Serrure 1 point

· 1 verrou ou une crémone en feuillure 1 point
· 1 paire de béquille double

· 1 ferme porte en applique adapté au poids du vantail teinte Anodisé naturel ou 9016 sur vantail principal
Dimensions :

Largeur de passage libre :


mm

Hauteur de passage libre :


mm

Finition : aluminium (anodisés / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé / Alu poli / imitation bois).
Procès-Verbaux : Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2. La gamme ALUPROTEC est complétée par des procès-verbaux DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) suivant la norme NFS 61-937 ainsi que par la marque NF est obligatoire dans certains cas.
Options :

· Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d’implantation du bloc-porte (avec imposte et / ou parties latérales fixes).

· Possibilité de combinaisons de portes et cloisons dans des degrés feu différents (avec section de profilés identique).
· Contact de position 
· Dans les degrés E30 et EI30, le ferme-porte peut être encastré.
· Dans tous les degrés feu, ferme porte sur le semi-fixe avec sélecteur de fermeture en bandeau
· Serrure 2, 3 points standard ou antipanique fonctions B, D et E

· Remplacement de la béquille intérieure par une barre antipanique aluminium ou inox 

· Crémone pompier 1 ou 2 points encastré à poignée tournante inox

· Crémone pompier 2 points en applique à poignée tournante

Contrôle d’accès

· Le bloc porte pourra être équipé d’une gâche électrique à émission de courant 12/24V avec simple béquille côté intérieur et par une poignée de tirage côté extérieur associée à un organe de commande (lecteur de badge, digicode, …)
· Serrure électrique 1 point antipanique à béquille contrôlée (sortie libre conformez issue de secours)

· Serrure motorisée 3 points antipanique poignée de tirage extérieure, béquille intérieure (entrée contrôlé et sortie libre)

Equipement DAS :

· Maintien des vantaux en position ouverte, comprenant un ferme-porte avec crochet électromagnétique encastré fonctionnant en 24 ou 48V à rupture de courant ou ventouse au sol / mur (Mode 2 – Marquage NF), obligation dans les bâtiments et/ou zone recevant du public. 
· Blocage du vantail en position fermée, comprenant une gâche électrique encastrée avec sa contrepartie, fonctionnant en 12, 24 ou 48V à rupture de courant.
Localisations : 
……………
Les fiches produits, notices de pose, ainsi que les plans PDF / DWG et BIM sont disponible en téléchargement sur notre site internet 

https://www.svf-france.com/tous-nos-produits-menuiserie-coupe-feu-vitree
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