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	Descriptif pour CCTP
	



CHASSIS FIXE 
Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur bleu impliquent un choix de votre part, les parties vertes sont des conseils
Fourniture et mise en œuvre d’un châssis fixe (ou cloison) vitré en aluminium de type ALUPROTEC SVF.
L’ensemble sera de degré (pare-flamme (E / EW) / coupe-feu EI) …………………heure……….

Constitution : Les éléments d’ossature ALUPROTEC série 85, 97, MB78, MB86, MB118 sont en profilés d’alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, et remplissage composite. Les éléments d’ossature ALUPROTEC série MB45 sont en profilés d’alliage aluminium, sans rupture de ponts thermiques, avec remplissage composite. Leurs épaisseurs varient de 45, 85, 97, 86, 118mm. L’assemblage sera effectué par sertissage collage.
Configuration de pose : Pose entre voiles béton ou cloisons légères avec jeux périphérique de 5 à 25 mm et bourrage de laine minérale.

Remplissages :

E30, E60, EI30, EI60, EI90, EI120 : Simple vitrage intérieure ou extérieure
E30, E60, EI30, EI60 : Double vitrage intérieure ou extérieure

EI30, EI60 : Triple vitrage intérieure ou extérieure

Les vitrages peuvent être remplacé par un remplissage tôlé 2 faces acier / aluminium ou d’un vitrage laqué, emmaillé, miroir….

Acoustique demandé : Rw (C; Ctr)  ….. (-…; -…) [dB]

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

La pose d’un film décoratif sur tout ou partie du vitrage est possible s’il est installé coté feu.

Dimensions :

Largeur de baie :


mm

Hauteur de baie :


mm

Finition : aluminium (anodisés / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé / Alu poli / imitation bois).
Procès-Verbaux : Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

Options : 
Des systèmes de manchonnage permettent de réaliser des cloisons de longueur infinie.
Vitrages de formes (triangulaires, trapézoïdales, circulaires, cintrés…)
Localisations : 
……………
Les fiches produits, notices de pose, ainsi que les plans PDF / DWG et BIM sont disponible en téléchargement sur notre site internet 
https://www.svf-france.com/tous-nos-produits-menuiserie-coupe-feu-vitree
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