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	DucoTon 10 'ZR' 
	
	DucoTon 18 

	glasgoot
	12
	21
	26
	30
	34
	K 
	
	glasgoot
	12
	21
	26
	30
	34
	K 

	kleur 
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	kleur 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9010
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	9010
	 
	 
	
	↓
	 
	 

	9001
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	9001
	 
	 
	↓
	↓
	 
	↓

	7016
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	
	7021
	 
	 
	↓ 
	 
	 
	 

	9005
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	
	9005
	 
	 
	 
	 ↓
	 
	 

	DAR
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	DAR
	 
	 
	
	↓
	 
	 

	Ventilatie capaciteit
	
	10.3 dm3/s
	
	Ventilatie capaciteit
	
	18.5 dm3/s

	Glasaftrek
	
	
	80 mm
	
	Glasaftrek
	
	
	120 mm 

	Roosterhoogte
	 
	 
	 
	
	Roosterhoogte
	 
	 
	 

	Plaatsing op glas 
	
	94 mm
	
	Plaatsing op glas 
	
	136 mm

	Met kalfprofiel 
	 
	 
	104 mm
	
	Met kalfprofiel 
	 
	 
	136 mm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DucoSmart
	
	DucoLine 10/17/23 'ZR' 

	glasgoot
	12
	21
	26
	30
	34
	K 
	
	glasgoot
	12
	21
	26
	30
	34
	K 

	kleur 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	kleur 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9010
	 
	 
	↓
	↓
	↓
	 
	
	9010
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 

	9001
	 
	 
	↓
	↓
	↓
	 
	
	9001
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 

	7016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	7016
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 

	9005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	9005
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 

	DAR
	 
	 
	↓
	↓
	↓
	 
	
	DAR
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 

	Ventilatie capaciteit
	
	12.7 dm3/s
	
	Ventilatie capaciteit
	10.7/17.4/22.6 dm3/s

	Glasaftrek
	
	
	60 mm
	
	Glasaftrek
	
	
	80 mm

	Roosterhoogte
	 
	 
	 
	
	Roosterhoogte
	 
	 
	 

	Plaatsing op glas 
	
	75 mm 
	
	Plaatsing op glas 
	
	95 mm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Met kalfprofiel 
	 
	 
	120 mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DucoKlep 15 'ZR' 
	
	DucoFlat 12 ZR

	glasgoot
	12
	21
	26
	30
	34
	K 
	
	glasgoot
	12
	21
	26
	30
	34
	K 

	kleur 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	kleur 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9010
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	
	9010
	 
	 
	 
	✓
	✓
	 

	9001
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	
	9001
	 
	 
	 
	✓
	✓
	 

	7016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	7016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	9005
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DAR
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	
	DAR
	 
	 
	 
	✓
	✓
	 

	Ventilatie capaciteit
	
	15.2 dm3/s
	
	Ventilatie capaciteit
	
	11.6 dm3/s

	Glasaftrek
	
	
	80 mm
	
	Glasaftrek
	
	
	80 mm

	Roosterhoogte
	 
	 
	 
	
	Roosterhoogte
	 
	 
	 

	Plaatsing op glas 
	
	95 mm
	
	Plaatsing op glas 
	
	95 mm

	Met kalfprofiel 
	 
	 
	105 mm
	
	Met kalfprofiel 
	 
	 
	105 mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	✓ = voorraad       ↓ = uitloop 
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VAN ({ NOORDENNE GROEP

Glasgroothandel en Glasindustrie van Noordenne BV.

{ GLAS IS VAN NOORDENNE.




