Regionala CF: Cluj

Staţia CF: Halmeu

Operator de servicii: Unicom Tranzit S.A.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Titlu** | **Informaţii generale** |
| **1. Informaţii generale** |
| **1.1** | Operator de infrastructuri de servicii | Unicom Tranzit SA, cu sediul în oraș Voluntari, b-dul Pipera , nr. 1-IA, corp A, etaj 3,4 si 5, jud Ilfov, cod poștal 077191, tel./fax.021.232.99.48, e-mail: tranzit@unicom-group.ro, site web: https://unicom-tranzit.ro/ gestionează linia ferată industrială SC UNICOM TRANZIT SA – Punct de lucru Halmeu în baza Autorizației de exploatare nr. 409-R3 și operează infrastructura de servicii (terminalul de marfă) aparținând UNICOMTranzit SA – Punct de lucru Halmeu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2** | Perioada de valabilitate şiprocesul de actualizare | Permanenta |
| **2. Servicii** |
| **2.1** | Denumire serviciu nr. 1 | Descrierea serviciului | Servicii de manipulare si depozitare marfuri. |
| Tipul serviciului | *De baza* (in conformitate cu prevederile de la pct. 2 lit.b), din Anexa II la Legea 202/2016 privind intergrareasistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic European |
| **3. Descrierea infrastructurilor de servicii** |
| **3.1** | Lista infrastructurilor de servicii | **Nr. crt** | **Denumire** | **Servicii furnizate** |
| **1** | Manipulare marfuri | Descarcarea marfurilor din vagoane CF cale larga cu ecartament de 1520 mm, de cale normala cu ecartament de 1435 mm si din auto in depozit si incarcarea acestora in mijloace de transport auto.Transbordarea directa a marfurilor din vagoane de cale larga cu ecartament de 1520 mm in vagoane de cale normala cu ecartament de 1435 mm sau invers. |
| **2** | Depozitare marfuri | Depozitarea marfurilor descarcate in depozit acoperit sau descoperit functie de tipul de marfa si mod de ambalare |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Infrastructura nr. 1 | Denumire | UNICOM TRANZIT SA – Punct de lucru Halmeu (terminal de marfă amplasat pe linie ferata industrială racordată înmod direct/indirect la infrastructura feroviara publica din statia CF Halmeu) |
| Localizare | Statia CFR Halmeu / UNICOM Tranzit SA – Punct de lucru Halmeu ( comuna Halmeu, str. Garii, nr. 113, jud. Satu Mare) |
| Perioada de funcţionare | Luni – Vineri 08.00-16.30; in situatii deosebite 24 ore |
| Caracteristici tehnice | Linie ferată industrială cu ecartament larg de 1520 mm este racordată indirect la stația Halmeu, prin linia de acces LFI 42L de la UJ schimbător 48 până la opritor și schimbătorul de cale nr. 6 UT.3 fronturi de încărcare-descărcare/transbordare, înzestrate cu două macarale portal de 12,5 tf, o macara pe pneuri cu greifer de 6.900 kg, 5 motostivuitoare, 1 bandă mobilă pentru descărcare vagoane cu cereale vrac, 1 bandă transportoare mobilă cu L=15 , snec mobil pentru descărcare cereale cu L=18 , snec colector pentru încărcare cereale cu capacitate = 80 to/h;Conditiile tehnice care trebuie respectate pentru serviciile de manipulare si depozitare marfuri sunt prevazute in instructiunile si procedurile de lucru proprii terminalului UNICOM TRANZIT SA - punct de lucru Halmeu. |
| Schimbări planificate | Extindere suprafata de depozitare in depozitul acoperit prin constructia unui nou depozit cu suprafata de 500 mp.Betonare depozit descoperit cu suprafata de 2.000 mp. Extindere linie de garare vagoane cale larga cu ecartament de 1520 mm cu circa 220 ml. |
| **4. Tarife** |
| **4.1** | Informaţii despre tarife | Tariful de acces pe liniile ferate industriale ale punctului de lucru Halmeu este de 6,09 lei/convoi x km.Preţurile pentru serviciile de manipulare și depozitare furnizate în cadrul infrastructurii de servicii sunt definite în mod egal pentru fiecare client solicitant în funcţie de tipul serviciului, durata acestuia şi resursele necesare pentru efectuarea acestuia si sunt calculate in lei/tona sau euro/tona.Pentru accesul pe liniile ferate industriale ale punctului de lucru Halmeu se percepe și tariful de utilizare LFI de tranzit GFR pentru gestionarii din amonte/OTF care tranzitează liniile GFR de 34,32 lei/convoi și trece (convoi sau locomotivă izolată). |
| **4.2** | Informaţii despre reduceri de tarife | Nu se acordă reduceri de tarife |
|  |

|  |
| --- |
| **5. Condiţii de acces** |
| **5.1** | Cerinţe legale | Conform cu contractele comerciale si conventiile de prestari servicii incheiate cu clientii. |
| **5.2** | Condiţii tehnice | Linie ferată industrială cu ecartament normal de 1435 mm si lungime = 1.166,11 ml, neelectrificata, racordată indirect la stația CFR Halmeu, prin linia de tranzit deținută de CNMPN REMIN SA Baia Mare:* Sarcina maximă pe osie 20,5 tone;
* Tonajul maxim admis pe convoi 860 tone;
* Lungimea maximă admisă a convoiuliul 225 m;
* Viteza maximă de manevră 10 km/h;

Linie ferata industrială cu ecartament larg de 1520 mm si lungime = 1.339,40 ml, neelectrificata, racordată indirect la statia CFR Halmeu, prin linia de acces LFI 42L de la UJ schimbător 48 până la opritor și schimbătorul de cale nr. 6UT:* Sarcina maximă pe osie 25 tone;
* Tonajul maxim admis pe convoi 700 tone;
* Lungimea maximă admisă a convoiuliul 120 m.
* Viteza maximă de manevră 10 km/h.

Conditiile tehnice care permit exploatarea liniilor ferate industriale și care trebuie respectate pentru utilizarea infrastructurii de serviciu (liniile ferate industriale de acces convoaie de vagoane de marfuri la fronturile de descarcare/incarcare/transbordare) sunt prevazute in autorizatia de exploatare seria AE nr. 409-R3,valabilă până la 06.06.2022, conditii tehnice Anexa A si Reglementari privind modul de desfasurare a activitatii de manevra pe LFI UNICOM TRANZIT SA – punct de lucru Halmeu si conform RTE UNICOM TRANZIT SA-punct de lucru Halmeu. |
| **5.3** | Autofurnizare a serviciilor | Nu este cazul |
| **5.4** | Sisteme IT | Sistem video de monitorizare si supraveghere a activitatilor din incinta terminalului de marfuri UNICOM TRANZIT SA-punct de lucru Halmeu |
| **6. Alocarea capacităţilor de servicii** |
| **6.1** | Solicitarea accesului | Se face pe baza de contract, conventie de lucru si comandă la adresa de e-mail: tranzit@unicom-group.ro, tel./fax:021.232.99.48 |
| **6.2** | Răspunsul la solicitare | Se face respectând prevederile Legii202/2016, art.13, alin 4 și Regulamentului 2177/2017, art.10.Se analizează cererea și se transmite răspuns în teremen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Soluționarea cererilor va fi făcută în limita posibilităților de la momentul solicitării/comenzii. |
| **6.3** | Capacităţi disponibile şi restricţii temporare | Capacitatile de lucru destinate serviciilor de manipiulare si depozitare marfuri sunt stabilite pentru fiecare client in part e in functie de resursele disponibile si de suprafetele libere pentru depozitare. In cazul de fata nu sunt restrictii temporare. |