**Staţia: CFR Curtici**

**Operatorul infrastructurii de servicii (OIS): OTF Unicom Tranzit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Titlu** | **Informaţii generale** |
| **1. Informaţii generale** |
| **1.1** | Operator de infrastructuri de servicii | Unicom Tranzit SA, cu sediul în oraș Voluntari, b-dul Pipera , nr. 1-IA, corp A, etaj 3,4 si 5, jud Ilfov, cod poștal 077191, tel./fax.021.232.99.48, e-mail: tranzit@unicom-group.ro, site web: https://unicom-tranzit.ro/ gestionează linia ferată industrială SC UNICOM TRANZIT SA – Punct de lucru Halmeu în baza Autorizației de exploatare nr. 409-R3 și operează infrastructura de servicii (terminalul de marfă) aparținând UNICOMTranzit SA – Punct de lucru Halmeu |
| **1.2** | Perioada de valabilitate şiprocesul de actualizare | 01.12.2021 – 30.11.2024 |
| **2. Servicii** |
| **2.1** | Denumire serviciu nr. 1 | Descrierea serviciului | Garare/acumulare vagoane de marfă pentru formare și expediere grupe de vagoane/încărcare-descărcare , în stația CF Curtici |
| Tipul serviciului | Suplimentar |
| **3. Descrierea infrastructurilor de servicii** |
| **3.1** | Lista infrastructurilor de servicii | **Nr. crt** | **Denumire** | **Servicii furnizate** |
| **1** | Linia 2B | 1. Acces convoaie de pe/pe linii industriale;
2. Staționare vagoane.
 |
| **3.2** | Infrastructura nr. 1 | Denumire | 2B |
| Localizare | Statia CFR Curtici |
| Perioada de funcționare | Permanent |
| Caracteristici tehnice | Acces din linia 4B capătul X prin sch nr 7B amplasat la km 647+960 Lungime totală 713 mMaterial de cale tip 49 pe traverse de beton , prindere elasticăDeclivitatea este de 2,6‰Raza minimă a curbelor 351m |
|  |  | Schimbări planificate | - |

|  |
| --- |
| **4. Tarife** |
| **4.1** | Informaţii despre tarife | Nu este cazul |
| **4.2** | Informaţii despre reduceri detarife | Mai multe informatii regăsțti pe site: |
| **5. Condiţii de acces** |
| **5.1** | Cerinţe legale | Efectuarea manevrei la liniile 1B se face de catre OTF: Unicom Tranzit . |
| **5.2** | Condiţii tehnice | Manevra se execută de catre OTF Unicom Tranzit , viteza maximă la manevră este de 25 km/h. |
| **5.3** | Autofurnizare a serviciilor | Nu este cazul |
| **5.4** | Sisteme IT | Nu este cazul |
| **6. Alocarea capacităţilor de servicii** |
| **6.1** | Solicitarea accesului | Nu este cazul |
| **6.2** | Răspunsul la solicitare | Nu este cazul |
| **6.3** | Capacităţi disponibile şi restricţii temporare | Nu sunt |