Regionala CF: Bucuresti

Staţia CF: Targoviste

Operator de servicii: Unicom Tranzit S.A.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Titlu** | **Informaţii generale** |
| **1. Informaţii generale** |
| **1.1** | Operator de infrastructuri de servicii | Unicom Tranzit SA, cu sediul în oraș Voluntari, b-dul Pipera , nr. 1-IA, corp A, etaj 3,4 si 5, jud Ilfov, cod poștal 077191, tel./fax.021.232.99.48, e-mail: tranzit@unicom-group.ro, site web: https://unicom-tranzit.ro/ gestionează linia ferată industrială COS Târgoviște SA în baza Autorizației de exploatare nr. 913 și operează infrastructura de servicii - atelierul de întreținere a locomotivelor – aparținând UNICOM TranzitSA – Punct de lucru Târgoviște (mun. Târgoviște, șeseaua Găești, nr. 8-11, jud. Dâmbovița), societatea fiind certificată și deținând certificat de entitate responsabilă cu întreținerea locomotivelor. |
| **1.2** | Perioada de valabilitate şiprocesul de actualizare | Permanentă |
| **2. Servicii** |
| **2.1** | Denumire serviciu nr. 1 | Descrierea serviciului | Întreţinerea locomotivelor diesel electrice și diesel hidraulice aparținând detinătorilor/entităților responsabile cu întreținerea, în calitate de beneficiari. |
| Tipul serviciului | *De baza* (in conformitate cu prevederile de la pct. 2 lit.e), din Anexa II la Legea 202/2016 privind intergrareasistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european |
| **3. Descrierea infrastructurilor de servicii** |
| **3.1** | Lista infrastructurilor de servicii | **Nr. crt** | **Denumire** | **Servicii furnizate** |
| **1** | Punct de lucru Targoviste | Reparatii planificate tip RR si RG,Revizii planificate tip: RT, R1, R2, 2R2 si R3, intretinerea curenta, reparatii accidentale, revizii intermediare tip Rint. |
| **3.2** | Infrastructura nr. 1 | Denumire | UNICOM Tranzit S.A. – Punct de lucru Târgoviște (atelier de întreținere amplasat pe linie ferată industrială de cale normala aparținând COS Târgoviște racordată in mod direct la infrastructura feroviara publica din statia CFR Târgoviște). |
| Localizare | Statia CF Targoviste / UNICOM Tranzit SA - Punct de lucru Târgoviște (mun. Targoviste, șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița) |
| Perioada de funcţionare | Luni – Vineri 07.00-15.00  |
| Caracteristici tehnice | Atelier de întreținere cu dotari complete (hala de productie, standuri, dispozitive si echipamente, ateliere anexa, masini si utilaje, linii CF etc) |
| Schimbări planificate | Nu sunt |
| **4. Tarife** |
| **4.1** | Informaţii despre tarife | Linia ferată industrială este utilizată pentru depozitarea temporara a materialului rulant ce urmeaza a fi introdus în procesulde întreținere si nu se percep tarife pentru accesul si gararea materialului rulant pe aceste linii.Preţurile pentru serviciile solicitate de intreținere a materialului rulant sunt definite în mod egal pentru fiecare solicitant, în calitate de beneficiar, în funcţie de tipul serviciului, durata acestuia şi resursele necesare pentru efectuarea acestuia şi sunt calculate pe oră de lucru şi/sau oră de dispozitiv sau pe baza unui produs legat de preţ fix.Mai jos prezentam preturi de referinta pentru interventiile planificate la locomotivele Diesel.

|  |
| --- |
| Lucrări de revizii/reparații planificate locomotive |
| Nr. | Denumire lucrare / tip locomotiva | U.M. | Preț [lei] |
| 1 | Rint\_PTAE - LDE (\*\*\*) | locom | 800 |
| 2 | RT - LDE (\*\*\*) | locom | 8.600 |
| 3 | R1 - LDE (\*\*\*) | locom | 11.900 |
| 4 | R2 - LDE (\*\*\*) | locom | 17.700 |
| 5 | 2R2 - LDE (\*\*\*) | locom | 28.400 |
| 6 | R3/ LDE (\*\*\*) | locom | 25.000 |
| 7 | RR\_RG – LDE | locom | 677.200 |
| 8 | Rint\_PTAE - LDH (\*\*\*) | locom | 660 |
| 9 | RT - LDH (\*\*\*) | locom | 7.140 |
| 10 | R1 - LDH (\*\*\*) | locom | 11.780 |
| 11 | R2 - LDH (\*\*\*) | locom | 16.690 |
| 12 | 2R2 - LDH (\*\*\*) | locom | 28.500 |
| 13 | RR\_RG - LDH | locom | 528.710 |

(\*\*\*) Acestea cuprind numai lucrarile din nomenclatoarele specifice fiecarei operatii in parte. |
| **4.2** | Informaţii despre reduceri detarife | *Conform contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor* |

|  |
| --- |
| **5. Condiţii de acces** |
| **5.1** | Cerinţe legale | Conform cu contractele comerciale si conventiile de prestari servicii incheiate cu clientii |
| **5.2** | Condiţii tehnice | Linie ferată industrială cu ecartament normal de 1435 mm, neelectrificata, racordată direct la stația CFR Târgoviște prin schimbătorul de calenr. 9c:* Sarcina maximă pe osie 20 tone;
* Tonajul maxim admis pe convoi 2650 tone;
* Lungimea maximă admisă a convoiuliul 500 m;
* Viteza maximă de manevră pe LFI: 15km/h prin tragere, 10 km/h prin împingere, 5 km/h la trecerile la nivel, 3 km/h la intrarea în halele tehnologice.

Conditiile tehnice care permit exploatarea liniilor ferate industriale și care trebuie respectate pentru utilizarea infrastructurii de serviciu: - liniile ferate industriale de acces locomotive – sunt prevazute in autorizatia de exploatare seria AE nr. 913, valabila 31.08.2022, conditii tehnice Anexa A si Reglementari privind modul de desfasurare a activitatii de manevra pe LFI COS Târgoviște si conform RTE COS Târgoviște |
| **5.3** | Autofurnizare a serviciilor | *Nu este cazul* |
| **5.4** | Sisteme IT | *Sistemele puse la dispozitie de Informatica Feroviara prin* [*www.infofer.ro*](http://www.infofer.ro/) |
| **6. Alocarea capacităţilor de servicii** |
| **6.1** | Solicitarea accesului | *Se face pe baza de contract si comanda* |
| **6.2** | Răspunsul la solicitare | *Conform art. 13, alin.4 din Legea nr. 202/2016 și art.10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/2177* |
| **6.3** | Capacităţi disponibile şi restricţii temporare | Capacitatile sunt destinate serviciului de întreținere locomotive, in functie de disponibilitati.In cazul de fata nu sunt restrictii temporare |