**Zadávací list Č.** ……….

pro zpracovatele samovýroby palivového dříví v Osečku

 **Pokyny pro samovýrobu**

 Samovýroba palivového dříví je zadána na pozemku ve vlastnictví obce Oseček

 p.č. ……………….. porostní skupina ………………, v předpokládaném množství ………….. m3.

Skutečnost ……………. m3

Těžit lze pouze na vykázaném pozemku, označené stromy a v určeném množství.

Po provedené těžbě je samovýrobce povinen zpracovat vytěžené dříví a provést komplexní úklid místa výkonu těžby.

 Samovýroba na zadaném dílci bude provedena v termínu do …………………,

ukončení prací je samovýrobce povinen oznámit zástupci obce neprodleně, před odvozem palivového dříví.

 Úhrada za vytěžené dříví ve výši dle platného ceníku bude provedena v termínu do ………………….

 V případě nedodržení shora uvedených pokynů pro zpracování samovýroby palivového dříví bude samovýroba zastavena a již vytěžené dříví propadne ve prospěch obce.

**Pokyny bezpečnosti práce**

Kácení stromů s průměrem v místě řezu nad **15** cm provádějte vždy pomocí záseku do hloubky asi 1/5 – 1/3 průměru stromu. Hlavní řez musí být veden vodorovně ve výši 2/3 záseku s použitím klínů. Při provádění hlavního řezu nezapomeňte ponechat nedořez pro usměrnění pádu stromu. Pozor na nahnilé stromy – může dojít ke změně pádu stromu.

Před započetím kácení stanovte směr pádu stromu a upravte si bezpečnou ústupovou cestu (směr šikmo vzad od stanoveného směru pádu stromu). Při pádu stromu včas ustupte do bezpečí.

Při kácení stromu nesmí žádné osoby do ohroženého prostoru vstupovat nebo se v něm pohybovat mimo osobu provádějící těžbu. Ohrožený prostor je kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky káceného stromu. Neprovádějte kácení za mlhy, silného větru a snížené viditelnosti.

Zavěšené stromy shazujte pomocí sochoru (páky) a obracáku, ev. traktoru. Zásadně nesmíte odřezávat špalky u zavěšeného stromu, lézt po něm, kácet na něj jiný strom nebo podřezávat strom, na kterém je tento zavěšen. Odstranění zavěšeného stromu musí být provedeno do opuštění pracoviště.

Při odvětvování stromů stůjte vždy na opačné straně osekávaného stromu.

Zvýšené opatrnosti dbejte při těžbě ve svazích – může dojít k samovolnému pohybu stromu

Těžbu může provádět osoba starší 18 let.

Při těžbě nebo při práci, kde je nebezpečí pádu větví nebo zlomu, se doporučuje použití ochranné přilby a přiměřených ochranných pomůcek, a to včetně pomocníků při těžbě

Těžbu nelze provádět osamoceně, vždy je nutné, aby byla v bezpečné vzdálenosti přítomna další osoba.

Veškeré práce, tj. vlastní těžba, manipulace s vytěženým dřívím, úklid větví a odvoz, provádí samovýrobce na vlastní náklady a na vlastní bezpečnost.

 **Závěrečná ustanovení**

S případnými dalšími podrobnostmi z hlediska zpracování dřeva a bezpečnosti při práci vás seznámí pověřený pracovník při zadávání samovýroby.

Při samovýrobě palivového dříví platí zákaz jakéhokoliv rozdělávání ohně v lese.

Samovýroba palivového dříví dle tohoto zadávacího listu je považována za práci konanou mimo pracovní poměr a obec nepřebírá jakoukoli odpovědnost za případný úraz nebo škodu způsobenou při těžbě.

Tento zadávací list je vyhotoven ve dvou vydáních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Jméno a příjmení samovýrobce palivového dříví ……………………………………………………..

Bydliště samovýrobce palivového dříví ……………………………………………………………

V Osečku dne …………………

 …………………………….. ……………………………..

 podpis samovýrobce podpis pověřeného pracovníka obce Oseček

 ( místostarosta, lesní hospodář, starosta )