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	PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT Nr …………………✅

	PRZEDMIOT ROBÓT✒✅
	

	NUMER UMOWY✒✅
	

	LOKALIZACJA✒✅
	Dalkia Polska Energia S.A.- ………………………….………………

	TERMIN WYKONANIA✒✅
	*Data od …………………… do ……………………
	Maksymalny okres 12 miesięcy!

	ZAMAWIAJACY
	Dalkia Polska Energia S.A./DPE Serwis Sp. z o.o./DPK 1/DPK 2

	WYKONAWCA✒✅
	

	PODWYKONAWCA✒✅
	

	WYKONAWCA✒✅

	Opracował: 

Data: 
	Zatwierdził:
Data: 

	Podpis(czytelny) lub/i pieczątka:

	Podpis(czytelny) lub/i pieczątka:



* - maksymalna ważność POR 1 rok, bez względu na okres trwania umowy.
	ZLECAJĄCY

	Lp.
	Osoba sprawdzająca zapisy 

Imię Nazwisko
	Data
	Podpis(czytelny) lub/i pieczątka

	1
	Prowadzący projekt: ➤
	
	

	Akceptacja Specjalisty BHP:
✒

Podpis(czytelny) lub/i pieczątka Data: 
	Akceptacja Kierownik DPE S.A./ DPE Serwis Sp. z o.o.: ✅
Podpis(czytelny) lub/i pieczątka Data: 


Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani codziennie, przed rozpoczęciem prac, omówić z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram działań w ciągu bieżącego dnia (dotyczy zarówno prac pracowników Zamawiającego jak i Wykonawcy). 
            ✒✅



                             ✅
            ………………………………………………..

………………………………………………..

            Podpis Przedstawiciela Wykonawcy                                                 

 Podpis Przedstawiciela Zamawiającego
Tabela nr 1. Wypełnia przedstawiciel Wykonawcy; Tabela zawiera wykaz prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie, które będą wykonywane w ramach realizacji operacji/zadania. Zapisy tabeli służą do szybkiej identyfikacji rodzajów prac opisanych w POR. Prace, które w poniższej tabeli będą prowadzone muszą być uwzględnione w tabeli 2.4 pkt. i opisane w punktach od 3.1 do 3.10.

	Lp.
	Rodzaj wykonywanych prac niebezpiecznych

✒✅
	Wpisać TAK, dla wykonywanych prac,  obligatoryjnie nakaże to wykonać 

PUNKT STOP

	1
	2
	3

	3.1
	Prace ziemne 
	

	3,2
	Prace z wykorzystaniem transport mechanicznego, pionowego mechanicznego/ręcznego. 
	

	3,3
	Prace montażowe i demontażowe rusztowań oraz podestów i schodów
	

	3.4
	Prace na wysokości: 
	

	
	a) podesty 
	

	
	b) podnośniki koszowe
	

	
	c) techniki dostępu linowego
	

	3.5
	Prace pożarowo-niebezpieczne (spawanie, cięcie, lutowanie, szlifowanie)
	

	3.6
	Prace w strefach zagrożonych wybuchem 
	

	3.7
	Prace w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.)
	

	3,8
	Prace z substancjami niebezpiecznymi 
	

	3.9
	Prace przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych
	

	3.10
	Prace szczególnie niebezpieczne lub trudne technologicznie
	


Tabela nr 2. Wypełnia przedstawiciel DPE S.A. lub DPE Serwis Sp. z o.o.;

	Dopuszczenie do wykonywania prac:

	Lp.
	Sprawdzam wykonanie działań:
	Wpisać TAK lub NIE

	1
	Potwierdzam dokonanie wpisów oraz potwierdzenie wymaganymi podpisami dokumentu POR – w miejscach oznaczonych   ✅
	✅

	2
	Potwierdzam, że zostało przeprowadzone - Szkolenie wprowadzające
	✅

	3
	Potwierdzam wypełnienie załącznika nr 3
	✅

	Potwierdzam wykonanie i udzielam zgodę na przystąpienia do prac:
(tylko w przypadku wpisania w tabeli 3 odpowiedzi TAK)
	✅

***Podpis(czytelny) lub/i pieczątka


Bez wypełnienia Tabeli nr 2 – Wykonawca nie może być dopuszczany do prac na terenie Dalkia Polska. 
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1. ZAKRES ROBÓT ✒✅
Opis inwestycji, zadania , nowa czy remont czy serwis, dokładne miejsce realizacji zadania -…….

2. ORGANIZACJA PRAC ✒✅
2.1. ZŁOTE ZASADY/zasady bezpieczeństwa
Złamanie jednej z poniższych zasad będzie skutkować karą finansową zgodnie z taryfikatorem, włącznie z usunięciem Wykonawcy z miejsca robót.
· Pracuję wyłącznie na urządzeniach i instalacjach, których źródła energetyczne są odizolowane i zablokowane;

· Zawsze zabezpieczam się przed upadkiem z wysokości i chronię innych przed spadającymi przedmiotami;

· Nigdy nie przechodzę pod wiszącym ładunkiem i zawsze poruszam się poza wyznaczoną strefą zagrożenia;

· Przestrzegam ograniczeń prędkości i nigdy nie pracuję ani nie prowadzę pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

· Zawsze używam odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej i upewniam się, że jest on w dobrym stanie technicznym;

· Nigdy nie wchodzę do przestrzeni zamkniętych bez zezwolenia, kontroli atmosfery i nadzoru.
a. Nie palę papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
b. Nie usuwam bez pozwolenia żadnych zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej.
c. Nie blokuję dostępu do podręcznego sprzętu ppoż. i hydrantów.
2.2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu.

Kierujący zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem prac 
i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania POR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownikom zespołu. Instruktaż będzie obejmował m.in.:

· zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji operacji

· uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, omówienie POR

· omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych

· sprawdzenie kompletności stosowanych Środki Ochrony Indywidualnej wymaganych do danych prac (pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież robocza, buty, hełm ochronny, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica  etc. stosownie ich do wymagań realizacji operacji). 

· przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia)

· przegląd (wraz z zespołem pracowników) stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że rusztowania, które będą wykorzystane do prac są bezpieczne 
(w szczególności kompletne, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania)

· omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linek etc.) podczas prac na wysokościach oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń tj. podnośników koszowych typu zwyżka, etc. (sprawdzenie wymaganych dopuszczeni technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników etc.)
· omówienie sposobu przeprowadzenia prac w pomieszczeniach zamkniętych lub trudno dostępnych  instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (polecenie pisemne, pomiar atmosfery, oświetlenie  szelki, linek etc) podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych lub trudno dostępnych   oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń np. trójnogu bezpieczeństwa etc. (sprawdzenie wymaganych dopuszczeni technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników etc.)
· sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi, haków  (w tym ich zabezpieczeń) 

· omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do operacji
Przeprowadzenie instruktażu pracowników zostanie udokumentowane wpisem do karty instruktażu codziennego, stanowiącej załącznik nr 3 „Check-lista instruktażu codziennego stanowiskowego” do niniejszego Projektu Organizacji Robót.
W przypadku prac jednoosobowych np. operator ładowarki, pracownik codziennie wypełnia osobiście Załącznik nr 3 w zakresie wierszy 3.2, 3.3 i 3.4.
Dodatkowo Kierujący Zespołem, Kierownik Robót lub pracownik wykonujący prace jednoosobowo z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest przerwać prace  i powiadomić przedstawiciela Zamawiającego lub  Poleceniodawcę/Dopuszczającego przy wystawieniu polecenia na prace, w przypadku  zaistnienia potrzeby zmiany technologii prac lub organizacji. Każda taka zmiana musi być bezwzględnie opisana/zaktualizowana w POR.

Do momentu uzyskania ponownego zatwierdzenia POR wszelkie prace muszą być bezwzględnie wstrzymanie.

A. Minimalne wymagania ŚOI dla prac:
· buty ochronne z utwardzanym noskiem,
· hełm ochronny z paskiem podbródkowym minimum trzy punktowym,
· odzież robocza spełniająca Normy Bezpieczeństwa dla wykonywanych prac,

· kamizelka odblaskowa,

· rękawice ochronne – jeżeli wymagane,

· okulary ochronne – jeżeli wymagane,

· kombinezon ochronny – jeżeli wymagane,

· ochrona słuchu – jeżeli wymagane,

· ochrona dróg oddechowych – jeżeli wymagane.
2.3. Zakres odpowiedzialności osób oraz organizacji, nadzór nad pracami

Wykonawca wykona pracę zgodnie z Umową oraz obowiązującym prawem:

· Przy realizacji zadania brać udział będą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby czynności.

· Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia oraz oznakowania (np. Tabliczka - „Pracy na wysokości” czy „Uwaga głębokie wykopy” etc.) terenu robót ogradzając go barierami stałymi lub taśmami jeżeli przepisy BHP nie stanowią inaczej.

· Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelkie urządzenia. materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

· 
Wykonawca w czasie trwania prac jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sytuacji niebezpiecznych powstających w trakcie wykonywania robót.

· Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace wskazane w Tabeli nr 1 są zobowiązani do wypełniania Karty codziennej kontroli sprzętu. Wzór karty stanowi załącznik nr 3. W zakresie prowadzonych prac.
2.4. Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze (ocena ryzyka) ✒✅
	LP
	Operacja
	Wykaz urządzeń, narzędzi, elektronarzędzi, substancji niebezpiecznych
	Wykaz zagrożeń 
	Źródła zagrożeń
	Wykaz wymaganych środków ochrony zbiorowej (technicznych i organizacyjnych) indywidualnej oraz wymaganych prawem kwalifikacji i uprawnień personelu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Prace przygotowawcze – wygrodzenie i oznakowanie strefy prac
	Brak

	Komunikacja piesza
	Nierówna powierzchnia
	Taśma ostrzegawcza, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne


	2
	Prace pożarowo niebezpieczne – spawanie gazowe

	Butle z gazami technicznymi, sprzęt spawalniczy.
	Poparzenie, przygniecenie spadającym przedmiotem,

,narażenie narządu wzroku, narażenie na wdychanie dymów spawalniczych.

	Płomień palnik, rozgrzane elementy, upadek butli z gazem technicznym, 
	· Uprawnienia spawalnicze

· Ubranie trudnopalne, rękawice spawalnicze, okulary lub przyłbica spawalnicza, buty ochronne.

· Wygrodzenie strefy pracy
· Zabezpieczenie butli z gazami technicznymi przed upadkiem
· Ochrona dróg oddechowych.

	3
	
	
	
	
	 


3. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH TECHNOLOGICZNIE✒✅
Prace z punktów: 3.3, 3.4, 3.7 wymagają opisu planu ratowniczego oraz wyszczególnienie sprzętu, który będzie użyty np. przy pracach na wysokości: nosze, kołnierz ortopedyczny, zestaw ewakuacyjny.

3.1. Szczegółowy opis prac ziemnych
3.2. Szczegółowy opis technologii i organizacji z wykorzystaniem transportu
3.3. Szczegółowy opis montażu i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów
3.4. Szczegółowy opis prac na wysokości drabiny, rusztowania, podnośniki koszowe, techniki linowe
3.5. Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych
3.6. Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem
3.7. Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.)
3.8. Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi
3.9. Szczegółowy opis prac przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych
3.10. Szczegółowy opis innych prac szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie
4. Sposób komunikowania PUNKTU STOP BHP 

a) W dniu, w którym zgłoszony PUNKT STOP BHP  będzie odbierany, Kierujący Zespołem Wykonawcy poinformuje Przedstawiciela Zakładu Produkcyjnego lub Działu Serwisowego lub Działu Inwestycji o gotowości  do odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 120 minut przed  planowanym jego odbiorem.
b) Odbiór  PUNKTU STOP BHP potwierdza się protokołem załącznik nr 6.
UWAGA:

Obowiązuje bezwzględny  zakaz kontynuacji prac przez Wykonawcę, bez uzyskania zgody, na podstawie, Protokołu Odbioru PUNKTU STOP BHP, decyduje przedstawiciel Zamawiającego.
5. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, zdarzenia awaryjnego/kryzysowego, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pożaru lub wybuchu należy bez zbędnej zwłoki  powiadomić Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji oraz służby BHP (pkt. nr 6 telefony alarmowe)
W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub zdarzenia medycznego, 

Wykonawca odpowiada za:

· udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy przy wykorzystaniu wyposażenia znajdującego się 
w apteczce pierwszej pomocy,

· poinformowanie odpowiednich służb ratunkowych,

· zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 

· poinformowanie Kierownik TP lub Serwisu oraz służby BHP o zdarzeniu (wg. zapisów pkt. nr 6  POR, telefony alarmowe)

· postępowanie zgodne z zasadami dotyczącymi sytuacji awaryjnych.
6. NUMERY ALARMOWE DPE S.A. i DPE Serwis

	Lp.
	Wykaz
	Nr tel.

	1
	Telefony alarmowe (wypadek, awaria)
	112, Centralna Nastawnia 538 247 095

	2
	Kierownik TP 1 Kazimierz-Juliusz
	Tomasz Kania
	+48 609 774 452

	3
	Kierownik TP 2 Niwka-Modrzejów
	Marcin Geppert
	+48 722 033 730

	4
	Kierownik TP 3 Mysłowice
	Jacek Skibiński
	+48 607 464 176

	5
	Kierownik TP 4 Murcki
	Teresa Lebuda
	+48 607 464 178

	6
	Kierownik TP 5 Wieczorek
	Zbigniew Kozieł
	+48 722 082 021

	7
	Kierownik TP 6 Wujek
	Dariusz Tkaczek
	+48 607 464 159

	8
	Kierownik TP 9 Wesoła
	Maciej Formella
	+48 722 092 227

	9
	Kierownik TP 12 Śląsk
	Dariusz Tkaczek
	+48 607 464 159

	10
	Kierownik TP 13 Szopienice
	Szymon Bacior
	+48 667 980 894

	11
	Centrala DPE S.A.
	Anetta Palicka
	+48 722 060 449

	12
	Kierownik Utrzymania Ruchu
	Marcin Zacny
	+48 725 067 600

	13
	Kierownik działu Elektrycznego i AKPiA
	Łukasz Malina
	+48 724 447 470

	14
	Kierownik działu Serwisu Silników Gazowych
	Adam Kłakus
	+48 722 060 816 

	15
	Służby BHP Zamawiającego
	Aleksander Gosiewski 
	+48 722 060 377

	16
	
	
	


7. NUMERY ALARMOWE Wykonawcy✒✅
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko służbowe
	Numer telefonu

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


** - wpisać dane osoby dozoru, która będzie przebywać w strefie prac lub w jej pobliżu.
8. ZAŁĄCZNIKI✅
Załącznik 1. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA MISTRZÓW* Z TREŚCIĄ POR 
	L.p.
	Imię i Nazwisko
	Podpis

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


- tylko w wyjątkowych przypadkach wpisać pracowników wyznaczonych przez Kierownika, z dokumentem musi być zapoznany Mistrz, który aktualnie przebywa na terenie TP lub w strefie prac.

Załącznik 2. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY Z POR✒✅
	Lp.
	Imię i Nazwisko
	Firma
	Data
	Podpis

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


Załącznik 3. CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO✒✅
	LKI
	LISTA KONTROLNA „CHECK-LISTA” INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO NR
	…………

	1
	Firma:*

	2
	Nazwisko i imię przeprowadzającego instruktaż:*

	3
	Podjęte czynności sprawdzające
	*……............………

 (data)
	……............………

 (data)
	……............………

 (data)
	……............………

 (data)
	……............………

 (data)
	……............………

 (data)
	……............………

 (data)

	
	
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY
	TAK
	NIE
	NIE DOTYCZY

	3.1
	Zapoznałem wszystkich pracowników zagrożeniami, technologią i organizacją prac zgodnie z POR-em oraz przekazałem informację z narady koordynacyjnej – projektowej
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Omówiłem sposób alarmowania i poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych oraz dostępie do środków gaśniczych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Potwierdzam, że wszyscy pracownicy posiadają Środki Ochrony Indywidualnej wymagane do danych prac (odzież robocza, buty hełm ochronny, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica itp.). 
Wszystkie ŚOI posiadają wymagane dopuszczenia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Sprawdziłem dobór narzędzi/elektronarzędzi do wykonania pracy oraz sprawdziłem  ich stan techniczny. Wszystkie narzędzia/elektronarzędzia są sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Dokonałem wraz z zespołem pracowników przeglądu stanu rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema). Potwierdzam że rusztowania, podesty i schody które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (w szczególności kompletne, stabilne, przytwierdzone, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Omówiłem sposób prac i obowiązek stosowania zabezpieczeń podczas prac na wysokościach w tym prac na rusztowaniach , z wykorzystaniem zwyżki, prac linowych i etc. (szelki, amortyzator, liny, badania techniczne zwyżki etc.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Sprawdziłem stan techniczny urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Podpis przeprowadzającego instruktaż
	
	
	
	
	
	
	

	Inne omówione zagrożenia i tematy podczas  instruktażu




Załącznik 4. UPRAWNIENIA, URZĄDZENIA, NARZĘDZIA, ELEKTRONARZĘDZIA, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ
Kontrola uprawnień, stanu maszyn i urządzeń przewidzianych do stosowania dla zadania.

Kontrola bieżąca 

· Przed każdym zadaniem wymagającym posiadania uprawnień przez pracownika przedstawiciel wykonawcy ma obowiązek sprawdzić ich zgodność i ważność.

· Przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.

· Podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. 

UWAGA:

Maszyny, urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia i środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa muszą być natychmiast wycofane z użytkowania, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, co do ich stanu lub poprawnego działania.

Wykonawca oświadcza, że maszyny, urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia, środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa i zbiorowej, wykonawcy i podwykonawcy są sprawdzone i dopuszczone do użytkowania, posiadają aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe są w pełni sprawne w stanie zapewniającym realizację prac zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta. 
Wykonawca oświadcza, że osoby obsługujące maszyny, urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt spawalniczy posiadają odpowiednie uprawnienia, odbyły szkolenie stanowiskowe BHP, posiadają aktualne szkolenie BHP – wstępne lub okresowe oraz posiadają wymagane badania lekarskie w których nie ma zastrzeżeń co do wykonywanych przez pracowników czynności.

Zamawiający może zażądać od wykonawcy dokumentów, które potwierdzą złożone oświadczenia. 

	Wykonawca 
✒✅
…………………………………………………….     ..………………………..…….     ………………………………    

                        (Imię i nazwisko)                                                 (Podpis czytelny lub/i pieczątka)                              (Data)                                    


Załącznik 5. WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH✒✅
	Lp.
	Wykaz substancji niebezpiecznych
	Uwagi

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


Kierujący Zespołem Wykonawcy oświadcza, że pracownicy wskazani w POR zostali zapoznani z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.
	Wykonawca 

✒✅
……………………………………………………….     ..………………………..…….     …………………………  

             (Imię i nazwisko)                                                                (Podpis czytelny lub/i pieczątka)                                 (Data)                                    


- w przypadku braku substancji niebezpiecznych, w tabeli wpisać brak i potwierdzić podpisem.

Załącznik 6 PROTOKÓŁ ODBIORU „PUNKT STOP” ✒✅
	PROTOKÓŁ ODBIORU „PUNKTU STOP”

	Nazwa projektu

Nr polecenia na pracę (o ile występuje)
	

	Data zgłoszenia PUNKTU STOP BHP
	

	Data przeprowadzenia odbioru
	

	Krótki opis PUNKTU STOP BHP
	


	LP
	Elementy podlegające kontroli
	Akceptacja

TAK / NIE
	UWAGI

	1
	Wygrodzenie i oznakowanie strefy prac
	
	

	2
	Uprawnienia operatorów, spawaczy, hakowych, elektryków etc.
	
	

	3
	Środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
	
	

	4
	Przeglądu badania techniczne urządzeń, maszyn, elektronarzędzi etc.
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	  9
	
	
	


	DOPUSZCZONO DO DALSZEJ REALIZACJI PRAC

	TAK

[image: image2.png]

	NIE

[image: image3.png]dalkia

€DF GROUP






	PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
………………….          ………..

(Imię i nazwisko)              ( Podpis)
	PRZEDSTAWICIEL DPE S.A./DPE SERWIS

………………………  …………..

(Imię i nazwisko)                 ( Podpis)
	INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE

………………………   ……………..

(Imię i nazwisko)                 ( Podpis)


Legenda do zapisów i kontroli:

Zakaz usuwania jakichkolwiek punktów stałych z projektu organizacji robót.

1. ✒✅ Wypełnia wykonawca, kontroluje dział BHP.
2. ➤ Wypełnia prowadzący projekt
3. ✒ Wypełnia Dział BHP
4. ✅ Wypełnia przedstawiciel zamawiającego (Zakłady, Serwis, Centrala) obowiązkowo.
5. ✒✅ Wypełnia wykonawca, kontroluje przedstawiciel zamawiającego (Zakłady, Serwis, Centrala)
Pieczątka wykonawcy: 


✒✅
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